# **Genomförda aktiviteter**

I detta dokument sammanfattas genomförda aktiviteter inom ByggaF-PST. Dokumentet kan visas upp som ett kvalitetsbevis för fuktsäkerhet till byggherre, kommuner och andra intressenter.

Nedan angivna kontrollpunkter bör vara genomförda före eller under produktionen av varje hus. Varje kontroll ska efter genomförande signeras av den ansvariga och datum för genomförandet ska fyllas i.

Ff = Fuktsäkerhetsansvarig fabrik, Fm = Fuktsäkerhetsansvarig montage Hf = Huvudansvarig fuktsäkerhet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kontrollpunkt** | **Ansvarig** | **Datum** |
| Fuktsäkerhetsdokumentation | | | |
| **Fuktsäkerhetsplan Fabrik** | Uppdaterad fuktsäkerhetsplan gällande fabrikens produktion skall finnas | Ff |  |
| **Fuktsäkerhetsplan Montage** | Uppdaterad fuktsäkerhetsplan gällande montage skall finnas | Fm |  |
| **Fuktsäkerhetsbeskrivning** | Uppdaterad fuktsäkerhetsbeskrivning skall finnas | Hf |  |
| Informera entreprenörer och leverantörer om fuktsäkerhetskrav | Hf |  |
| Fuktsäkerhetsprojektering | | | |
| **Konstruktion** | Genomförd fuktsäkerhetsprojektering | Hf |  |
| **Våtrum** | Genomförd fuktsäkerhetsprojektering | Hf |  |
| **VVS** | Genomförd fuktsäkerhetsprojektering | Hf |  |
| **El** | Genomförd fuktsäkerhetsprojektering gällande håltagningar | Hf |  |
| **Takläggning** | Genomförd fuktsäkerhetsprojektering | Hf |  |
| **Grundläggning och Markarbeten** | Genomförd fuktsäkerhetsprojektering | Hf |  |
| **Betonggjutning, avjämningsmassa** | Genomförd fuktsäkerhetsprojektering | Hf |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuktsäkerhet Fabrik | | | |
| **Materialhantering** | Kontrollera att mottaget material på fabriken uppfyller fuktsäkerhetskraven | Ff |  |
| Kontrollera att material på fabriken lagras på ett sätt som uppfyller fuktsäkerhetskraven | Ff |  |
| **Fuktronder** | Genomför och dokumentera fuktronder i fabriken | Ff |  |
| Fuktsäkerhet Montage | | | |
| **Materialhantering** | Kontrollera att mottaget material på byggarbetsplatsen uppfyller fuktsäkerhetskraven | Fm |  |
| Kontrollera att material på byggarbetsplatsen lagras på ett sätt som uppfyller fuktsäkerhetskraven | Fm |  |
| **Fuktronder** | Genomför och dokumentera fuktronder på byggarbetsplatsen | Fm |  |
| Överlämning | | | |
| **Dokumentation** | All fuktsäkerhetsdokumentation skall överlämnas till brukaren | Hf |  |
| **Bruksskedet** | Dokumentation och eventuellt genomgång av åtgärder och rutiner som säkerställer och upprätthåller fuktsäkerheten under brukarskedet | Hf |  |